**马边彝族自治县人民医院**

**新建中医医院综合大楼电梯年度维护保养方案**

# **电梯服务内容**

1、 必须具备国家质检总局颁发的电梯维修项日许可证，维修人员须取得《特种设备作业人员证》。

2、必须按照按TSG T5002—2017《电梯维护保养规则》《电梯维修规范》的要求，分别于每半月、每月、每季度、每半年、一年派遣持有《特种设备作业人员证》的维修人员对上述电梯进行例行维护保养及故障修复，保证甲方的电梯正常使用。

3、负责全院电梯的故障抢修及施救工作，派专人（取得相应资质证书）确保10分钟内到达故障现场并对被困人员施救。

4、负责对所有电梯按一梯一档的标准建立资料库，配合相关政府管理部门的迎检工作，并确保合格。

5、按院方整体部署，组织相关人员开展应急演练。

6、储备常用易损配件，并以优惠价格向院方提供合格的电梯配件和合格证，若非易损件损坏需在外发货的，其维修期不得超过7天。单价在200元上的备件，维修前向院方提供配件报价清单，经院方审核后生效；单价在200元以下的易损件，由维保公司免费更换。

7、在不增加人力成本的情况下，完成院方相关指令性任务。

### 

### 马边彝族自治县人民医院

2024年6月26日

### **后附：新建中医院综合大楼电梯信息表**

### 附件：新建中医院综合大楼电梯信息表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 出厂编号 | 型号规格 | 出厂日期 | 制造厂家 | 设备使用地点 | 运行楼层 |
| 1 | FJ21-6478 | FJYW-X-8000-1 | 2022年4月6日 | 山东富士制御电梯有限公司 | 新建中医医院综合大楼 | -1F至9F |
| 2 | FJ21-6479 | FJYW-X-8000-1 | 2022年4月6日 | 山东富士制御电梯有限公司 | 新建中医医院综合大楼 | -1F至9F |
| 3 | FJ21-6480 | FJYW-X-8000-1 | 2022年4月6日 | 山东富士制御电梯有限公司 | 新建中医医院综合大楼 | -1F至9F |
| 4 | FJ21-6481 | FJK-X-8000-2 | 2022年4月6日 | 山东富士制御电梯有限公司 | 新建中医医院综合大楼 | -1F至9F |